| **Part #** | **Retainers** |
| --- | --- |
| 9431 | Standard oval retainer (7022 with 1941 spring) |
| 5550 | Quick change/ball retainer w/ 1941 spring – optional |
| 18290 | Bolt-on quick change/ball retainer – optional |

| **MODEL** |  | **BORE in.** | **STROKE in.** | **BPM** | **CFM @90psi** | **WEIGHT lbs. w/o retainer** | **LENGTH in. w/o retainer** | **CHUCK BUSHING** | **Air Inlet** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 650 SERIES | 652 | 1-1⁄8 | 2 | 2,100 | 32-34 | 12 | 13-1⁄4 | .680 Round or .580 Hex | 7/8-24 |
|  | 653 | 1-1⁄8 | 3 | 1,650 | 33-35 | 14 | 15-1⁄4 | .680 Round or .580 Hex | 7/8-24 |
|  | 654 | 1-1⁄8 | 4 | 1,375 | 34-36 | 16 | 16 | .680 Round or .580 Hex | 7/8-2 |